
	
	Invulblad voor subsidieaanvragen
in het kader van het Vlaams klimaatfonds
	

	
	/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

	Dossiernummer AGION
	



	Algemene gegevens van de investeringen

	

	Voor  welk type investeringen vraagt u een subsidie aan?
U kunt een of meer hokjes aankruisen. Voor elk type investering dat u aankruist, vult u de bijbehorende vragen in de onderstaande rubrieken in. U hoeft alleen de rubrieken in te vullen die betrekking hebben op investeringen waarvoor u een subsidie aanvraagt.

	|_|
	dakisolatie, muurisolatie (spouw, binnen- en buitenkant) of vloerisolatie. 

	|_|
	vervanging van glas door of plaatsing van hoogrendementsglas. Ook de investering in hr-ramen komt in aanmerking voor een subsidie. 

	|_|
	installatie van een zonneboiler.

	|_|
	installatie van een warmtepomp. 

	|_|
	Vervanging van een ketel door of plaatsing van een hoogrendementsketel. 

	

	Dak-, muur- en vloerisolatie

	

	Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de isolatie voldoen aan de volgende normen:
· dak- en zoldervloerisolatie: de warmteweerstand Rd van de nieuw aangebrachte isolatielaag bedraagt minimaal 4,5 m2K/W
· gevelisolatie aan de buitenkant: de warmteweerstand Rd van de nieuw aangebrachte isolatielaag bedraagt minimaal 3 m2K/W
· gevelisolatie aan de binnenkant: de warmteweerstand Rd van de nieuw aangebrachte isolatielaag bedraagt minimaal 2 m2K/W
· vloerisolatie: de warmteweerstand Rd van de nieuw aangebrachte isolatielaag bedraagt minimaal 2 m2K/W.
Als bewijs dat de isolatie voldoet aan de normen, wordt de Rd-waarde vermeld op de factuur of bestelbon.

Spouwmuurisolatie moet voldoen aan de volgende normen:
· De werken worden uitgevoerd door een installateur die is opgenomen op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1.
· De spouw is minstens 5 cm breed en de volledige spouwbreedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.
· De lambdawaarde bedraagt maximaal 0,065 W/m2K.
Als bewijs dat de isolatie voldoet aan de normen, voegt u bij de factuur een verklaring van de vakman dat de werken uitgevoerd zijn conform de eisen van de Technische Specificaties STS 71.1. Op de factuur staat vermeld dat de spouw minstens 5 cm breed is, dat de volledige spouw opgevuld is en dat de lambdawaarde maximaal 0,065 W/m2K bedraagt.













	
	

	
	Kruis aan op welk type gebouwschilelement uw aanvraag betrekking heeft. 
U kunt een of meer hokjes aankruisen.

	
	|_|
	vloer
	|_|
	zoldervloer
	|_|
	hellend dak
	|_|
	plat dak

	
	|_|
	gevel (binnenkant)
	|_|
	gevel (buitenkant)
	|_|
	gevel (spouw)

	

	
	Wanneer is het gebouw gebouwd of verbouwd? In het geval van een (ver)nieuwbouw: wat is het bouwjaar van het gebouw dat vervangen wordt?

	
	     

	

	
	Is er al isolatie aanwezig in de te renoveren gebouwschildelen? In het geval van een (ver)nieuwbouw: welke isolatie is aanwezig in het gebouw dat vervangen wordt ?
Voor elk type gebouwschilelement waarvoor u een subsidie aanvraagt, kruist u aan of er al isolatie aanwezig is.

	

	
	type gebouwschilelement
	
	ja
	
	nee
	
	onbekend
	

	
	vloer
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	
	zoldervloer
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	
	hellend dak
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	
	plat dak
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	
	gevel (binnenkant)
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	
	gevel (buitenkant)
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	
	gevel (spouw)
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	

	

	

	Wat is de U-waarde van de gerenoveerde delen? In het geval van een (ver)nieuwbouw: wat is de U-waarde van het nieuwe gebouw?
Geef voor elk type gebouwschilelement waarvoor u een subsidie aanvraagt, de U-waarde na de renovatie of (ver)nieuwbouw aan.

	

	
	type gebouwschilelement
	
	U-waarde na renovatie/(ver)nieuwbouw
	

	
	vloer
	
	     
	W/m2K
	

	
	zoldervloer
	
	     
	W/m2K
	

	
	hellend dak
	
	     
	W/m2K
	

	
	plat dak
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	W/m2K
	

	
	gevel (binnenkant)
	
	     
	W/m2K
	

	
	gevel (buitenkant)
	
	     
	W/m2K
	

	
	gevel (spouw)
	
	     
	W/m2K
	

	

	
	Wat is de totale oppervlakte van de gerenoveerde gebouwschildelen of de gebouwschildelen van de (ver)nieuwbouw?

	
	     
	m2 

	

	

	





Hoe wordt het gebouw verwarmd? In het geval van een (ver)nieuwbouw: hoe wordt het gebouw dat vervangen wordt verwarmd?

	
	|_|
	elektrische verwarming

	
	|_|
	andere verwarming:
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	Vervanging van glas door hoogrendementsglas of van ramen door hoogrendementsramen

	

	
	Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de nieuw geplaatste beglazing een warmtedoorgangscoëfficiënt U van maximaal 1,1 W/m2K hebben. Als u bij verbouwingswerken de volledige ramen vervangt, moeten de nieuw geplaatste ramen een warmtedoorgangscoëfficiënt U van maximaal 1,5 W/m2K hebben.

	

	
	Kruis aan welk type glas of raam u vervangt. In het geval van een (ver)nieuwbouw: kruis aan welk type glas aanwezig is in het gebouw dat vervangen wordt.
U kunt een of meer hokjes aankruisen. Geef ook telkens de U-waarde na de renovatie of (ver)nieuwbouw.

	

	
	type raamprofiel
	
	enkel-voudige beglazing
	
	gewone dubbele beglazing
	
	hoogrendements-glas (ver)bouwjaar voor 2000
	
	hoogrendements-glas (ver)bouwjaar vanaf 2000
	
	U-waarde na renovatie/(ver)nieuwbouw
(in W/m2K)

	
	
vervanging van het glas, zonder vervanging van het raamprofiel
	
	
|_|
	
	
|_|
	
	
|_|
	

	
|_|
	
	
…………………….


	
	metaal, niet thermisch onderbroken
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….


	
	metaal, thermisch onderbroken – gefabriceerd of geplaatst voor 1996
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….


	
	metaal, thermisch onderbroken – gefabriceerd of geplaatst tussen 1996 en 2008
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….


	
	metaal, thermisch onderbroken – gefabriceerd of geplaatst na 2008
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….


	
	kunststof, één kamer of geen informatie
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….




	
	kunststof, twee of meer kamers
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….


	
	hout
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	|_|
	
	…………………….


	

	
	Wat is de totale oppervlakte van de gerenoveerde beglazing of ramen? In het geval van een (ver)nieuwbouw: wat is de totale oppervlakte van de oude beglazing of ramen?

	
	     
	m2 

	

	
	Hoe wordt het gebouw verwarmd? In het geval van een (ver)nieuwbouw: hoe wordt het gebouw dat vervangen wordt verwarmd?

	
	|_|
	elektrische verwarming

	
	|_|
	andere verwarming:
	     

	




	

	

	
	Zonneboiler

	

	
	Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de zonneboiler geplaatst zijn door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid. Voeg het bewijs daarvan bij de factuur.

	

	
	Wat is de oppervlakte van de zonnecollectoren?

	
	     
	m2 

	

	
	Hoe wordt het sanitair warm water verwarmd? In het geval van een (ver)nieuwbouw: hoe wordt het sanitair warm water in het gebouw dat vervangen wordt verwarmd?

	
	|_|
	elektrische verwarming

	
	|_|
	andere verwarming:
	     

	



	
	Warmtepomp

	

	
	Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de warmtepomp geplaatst zijn door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid. Voeg het bewijs daarvan en de berekeningsnota van de vollasturen bij de factuur. 

	

	
	Wat is het thermisch vermogen van de warmtepomp?

	
	     
	kW

	

	
	Geef het aantal vollasturen van de warmtepomp.

	
	     
	uur/jaar

	

	
	Kruis aan welk type warmtepomp u hebt geïnstalleerd.

	
	|_|
	lucht/lucht

	
	|_|
	buitenlucht/water

	
	|_|
	grond/water

	
	|_|
	grondwater/water

	
	|_|
	andere warmtepomp:
	     

	



	
	Kruis aan over welk type afgiftesysteem de warmtepomp beschikt.

	
	|_|
	radiatoren/convectoren

	
	|_|
	vloer-/plafond-/wandverwarming

	
	|_|
	luchtverwarming

	
	|_|
	geen afgiftesysteem

	

	
	Hoe wordt de warmtepomp aangedreven?

	
	|_|
	elektriciteit
	|_|
	gasmotor

	

	
	Wat is het bouwjaar van de oude verwarmingsketel? 
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Wat is het type van de oude verwarmingsketel? 

	
	|_|
	stookolieketel, niet condenserend

	
	|_|
	stookolieketel, condenserend

	
	|_|
	gasketel, niet condenserend

	
	|_|
	gasketel, condenserend

	

	
	Vervanging van een ketel door of plaatsing van een hoogrendementsketel

	

	

	
	Wat is het bouwjaar van de oude verwarmingsketel?

	
	     

	

	
	Wat is het type van de oude verwarmingsketel? 

	
	|_|
	stookolieketel, niet condenserend

	
	|_|
	stookolieketel, condenserend

	
	|_|
	gasketel, niet condenserend

	
	|_|
	gasketel, condenserend

	

	
	Wat is het energieverbruik van de oude verwarmingsketel?


	
	     
	kWh

	

	
	Wat is het type van de nieuwe verwarmingsketel? 

	
	|_|
	stookolieketel, niet condenserend

	
	|_|
	stookolieketel, condenserend

	
	|_|
	gasketel, niet condenserend

	
	|_|
	gasketel, condenserend

	

	
	Investeringsbedrag 

	

	
	Vul hieronder het bedrag in dat u plant u te besteden aan CO2-reducerende investeringen
Geef per type investering, het geplande investeringsbedrag. Vermeld het bedrag exclusief btw. Geef ook het totale investeringsbedrag voor alle investeringen die u hebt opgenomen in dit formulier.

	

	
	type investering
	
	geplande investering
	

	
	dak-, muur- en vloerisolatie
	
	     
	euro
	

	
	vervanging van glas of ramen
	
	     
	euro
	

	
	zonneboiler
	
	     
	euro
	

	
	warmtepomp
	
	     
	euro
	

	
	vervanging van een ketel
	
	     
	euro
	

	

	
	
	totaal
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	euro
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