	
	Bijlage bij de aanvraag van	
een subsidieprocedure Energie vanaf 15/10/24
	AGION-12294-03062025

	
	////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

	
	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Afdeling Reguliere Financiering
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 221 05 11
rf@agion.be

	In te vullen door de behandelende afdeling
ontvangstdatum en dossiernummer

	
	
	      /       /      
	     

	
	
	

	
	Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier heeft als doel het gedetailleerd in kaart brengen van de geplande investeringen in energiemaatregelen die mogelijk zijn via de versnelde subsidieprocedure Energie.
Waar vindt u meer informatie over de voorwaarden?
Op www.agion.be/versneld-investeren-energie staat meer informatie over de voorwaarden van de versnelde subsidieprocedure Energie








	
	Algemeen

	
	De vragen gesteld onder de nummers 1, 2, 3, 4 en 21 moeten altijd ingevuld worden. Onder vraag 2 geeft u aan welke energiemaatregelen van toepassing zijn op uw subsidieaanvraag. Verder in het formulier moet u voor de aangekruiste maatregelen meer gedetailleerde informatie aanleveren.









	



	1
   
	Vul het vestigingsplaatsnummer in van de vestigingsplaats waarvoor u een subsidieprocedure Energie aanvraagt.

	
	     
	

	
	

	2
	Kruis aan voor welke energiemaatregelen u een subsidieprocedure Energie aanvraagt.
U kunt een of meer hokjes aankruisen.

	
	|_|
	vervangen van een verwarmingsinstallatie door een (hybride) warmtepomp - vul ook vraag 5 tot 9 aan

	
	|_|
	aankoppelen op een warmtenet - vul ook vraag 10 tot 12 aan


	
	|_|
	vernieuwen en isoleren van slecht geïsoleerde platte en/of hellende daken - vul ook vraag 13 tot 15 aan
De bestaande daken bevatten geen isolatie of een beperkte isolatie.
De vernieuwde of na geïsoleerde dakdelen hebben een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K. 
Voor nieuwe dakramen/daklichtopeningen heeft het buitenschrijnwerk een maximale U-waarde van 1,5 W/m²K. Voor de beglazing is dit 1,0 W/m²K.  

	
	|_|
	vervangen van verouderd buitenschrijnwerk - vul ook vraag 16 tot 18 aan
Het bestaande buitenschrijnwerk bevat enkele beglazing of gewone dubbele beglazing.
Het nieuwe buitenschrijnwerk heeft een maximale U-waarde van 1,5 W/m²K. Voor de beglazing is dit 1,0 W/m²K. 

	
	|_|
	installeren van een energie-efficiënt ventilatiesysteem - vul ook vraag 19 tot 20 aan
Het bestaande gebouw bevat geen of een onvolledig ventilatiesysteem. 
Het nieuwe systeem is een ventilatiesysteem C of D.

	




	
	Gegevens over het energieverbruik van de onderwijsinstelling

	

	3
	Vul in met welke energiebron(nen) de bestaande gebouwen worden verwarmd.
U kunt een of meer hokjes aankruisen.

	
	|_|
	stookolie

	
	|_|
	aardgas

	
	|_|
	elektriciteit

	
	|_|
	andere: 
	     
	

	

	

	4

	Vul het huidige energieverbruik in.
Voor stookolie vermeldt u de jaarlijks benodigde hoeveelheid stookolie. 
Voor gas en elektriciteit vermeldt u het effectieve energieverbruik zoals vermeld op uw laatste jaarafrekening.

	
	

	
	energiebron
	
	laatst gekend jaarverbruik
	

	
	stookolie
	
	     
	liter
	

	
	aardgas
	
	     
	kWh




	

	
	elektriciteit
	
	     
	kWh
	

		

	
	Specificaties van de energiemaatregelen

	
	U moet enkel informatie aanleveren voor de energiemaatregelen waarvoor u een subsidieprocedure Energie aanvraagt en die u heeft aangekruist bij vraag 2. Als u zelf niet beschikt over de gevraagde informatie, doet u best navraag bij de ontwerper, het studiebureau of de aannemer.

	
	

	
	Vervangen van een verwarmingsinstallatie door een (hybride) warmtepomp

	

	5
	Vul het fabricagejaar van de bestaande verwarmingsinstallatie in.
Hier vult u het (vermoedelijke) jaartal van de plaatsing in.

	
	     
	

	

	6
	Kruis het type van de bestaande verwarmingsinstallatie aan.

	
	|_|
	niet-condenserende stookolieketel

	
	|_|
	condenserende stookolieketel

	
	[bookmark: Selectievakje3]|_|
	niet-condenserende gasketel

	
	|_|
	condenserende gasketel

	
	|_|
	andere: 
	     
	

	

	7
	Kruis het type (hybride) warmtepomp aan dat geplaatst wordt.

	
	|_|
	hybride gascondensatiesysteem met lucht – water warmtepomp

	
	|_|
	lucht – water warmtepomp

	
	|_|
	grond – water warmtepomp

	
	|_|
	grondwater – water warmtepomp

	
	|_|
	andere: 
	     
	

	

	8
	Vul het nominaal thermisch vermogen voor verwarming (in kW) van de (hybride) warmtepomp in.
U vindt deze informatie terug in de technische informatie van de fabrikant.

	
	     
	kW

	

	9
	Vul de energie-efficiëntie van de (hybride) warmtepomp in.
U vindt deze informatie terug in de technische informatie van de fabrikant. 
Het ErP-label moet u enkel invullen indien gekend. De mogelijke ErP-labels zijn A++ tot G.

	
	seizoensrendement (hs)
	     
	%
	ErP-Label
	     

		

	
	Aankoppelen op een warmtenet

	

	10
	Vul het fabricagejaar van de bestaande verwarmingsinstallatie in.
Hier vult u het (vermoedelijke) jaartal van de plaatsing in.

	
	     
	

	

	11
	Kruis het type van de bestaande verwarmingsinstallatie aan.

	
	|_|
	niet-condenserende stookolieketel

	
	|_|
	condenserende stookolieketel

	
	|_|
	niet-condenserende gasketel

	
	|_|
	condenserende gasketel

	
	|_|
	andere: 
	     
	

	

	12
	Kruis aan wat de warmtebron is van het warmtenet waarop u aansluit.

	
	|_|
	restwarmte

	
	|_|
	biomassa-installatie 

	
	|_|
	zonnewarmte

	
	|_|
	geothermie

	
	|_|
	riothermie

		

	
	Vernieuwen en isoleren van slecht geïsoleerde platte en/of hellende daken

	

	13
	Kruis aan of in de bestaande dakdelen reeds isolatie aanwezig is en wat hiervan de eigenschappen zijn.

	

	
	dakdeel
	
	ja
	
	nee
	
	onbekend

	
	zoldervloer
	
	|_|
	materiaal: 
	     
	dikte:
	     
	cm
	
	|_|
	
	|_|

	
	hellend dak
	
	|_|
	materiaal: 
	     
	dikte:
	     
	cm
	
	|_|
	
	|_|

	
	plat dak
	
	|_|
	materiaal: 
	     
	dikte:
	     
	cm
	
	|_|
	
	|_|

	

	14
	Vul de U-waarde en de oppervlakte van de dakdelen na renovatie in.

	

	
	dakdeel
	
	U-waarde
	
	oppervlakte

	
	zoldervloer
	
	     
	W/m²K
	
	     
	m²

	
	hellend dak
	
	     
	W/m²K
	
	     
	m²

	
	plat dak
	
	     
	W/m²K
	
	     
	m²

		

	15
	Vul de U-waarde in van eventuele nieuwe dakramen/daklichtopeningen.

	
	beglazing
	     
	W/m²K

	
	buitenschrijnwerk incl. beglazing
	     
	W/m²K

	
	Vervangen van verouderd buitenschrijnwerk

	

	16
	Kruis aan welk type buitenschrijnwerk u vervangt.
U kunt een of meer hokjes aankruisen. 

	

	
	type raamprofiel
	
	enkelvoudige beglazing
	
	gewone dubbele beglazing

	
	alleen vervanging glas
	
	|_|
	
	|_|

	
	metaal, niet thermisch onderbroken
	
	|_|
	
	|_|

	
	metaal, thermisch onderbroken, gefabriceerd of geplaatst voor 1996
	
	|_|
	
	|_|

	
	metaal, thermisch onderbroken, gefabriceerd of geplaatst tussen 1996 en 2008
	
	|_|
	
	|_|

	
	kunststof, één kamer of geen informatie
	
	|_|
	
	|_|

	
	kunststof, twee of meer kamers
	
	|_|
	
	|_|

	
	hout
	
	|_|
	
	|_|

	

	17
	Vul de totale oppervlakte in van de beglazing of ramen en deuren die vervangen worden.

	
	      
	m²

		

	18
	Vul de U-waarde in van de beglazing of ramen en deuren na renovatie.

	
	beglazing
	     
	W/m²K

	
	buitenschrijnwerk incl. beglazing
	     
	W/m²K

		

	
	Installeren van een energie-efficiënt ventilatiesysteem

	

	19
	Is er reeds een ventilatiesysteem aanwezig in de gebouwen?

	
	|_| neen
	|_|  ja, maar onvolledig

		

	20
	Kruis het type ventilatiesysteem aan dat wordt geplaatst.
Kruis ook aan over welke energiebesparende functies het systeem beschikt.

	
	

	
	ventilatiesysteem
	
	energiebesparende functies

	
	|_|
	ventilatiesysteem C - centraal
	
	|_|
	vraaggestuurd
	
	

	
	|_|
	ventilatiesysteem C - decentraal
	
	|_|
	vraaggestuurd
	
	

	
	|_|
	ventilatiesysteem D - centraal
	
	|_|
	vraaggestuurd
	|_|
	met warmteterugwinning

	
	|_|
	ventilatiesysteem D - decentraal
	
	|_|
	vraaggestuurd
	|_|
	met warmteterugwinning

	
	|_|
	luchtreiniging

		




	
	Bedrag van de investeringen

	

	21
	Vul de bedragen in van de energiebesparende maatregelen.
Vermeld de bedragen exclusief btw. 

	

	
	investering
	
	bedrag

	
	vervangen van een verwarmingsinstallatie door een (hybride) warmtepomp
	
	     
	euro

	
	aankoppelen op een warmtenet
	
	     
	euro

	
	vernieuwen en isoleren van slecht geïsoleerde platte en/of hellende daken
	
	     
	euro

	
	vervangen van verouderd buitenschrijnwerk
	
	[bookmark: Text108]     
	euro

	
	installeren van een energie-efficiënt ventilatiesysteem
	
	     
	euro

	

	
	totaal
	
	     
	euro

	
	
	
	
	

	
	btw (6%)
	
	     
	euro

	

	
	eindtotaal
	
	     
	euro

		

	
	Aan wie bezorgt u dit formulier?

	

	22
	Mail de ingevulde versie van dit formulier samen met het aanvraagformulier naar rf@agion.be. 
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